|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TAAHHÜTNAMESİ** |  |

Bu talimat ve taahhütnamenin amacı; Pelsan Aydınlatma Ltd. Şti. iş yerinde çalışan idari personelin İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki yasal mevzuat kapsamında iş yerinde düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, üretimi artırmak, toplam kaliteyi arttırarak işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, işyerinin özelliklerine göre taraflar arasında doğabilecek aksaklıkları ve iş yerinde yasa dışı tutum ve davranışları önlemektir.

Ayrıca bu talimat personelin kaza risklerini, meslek hastalıklarını, iş görememezliklerinden doğacak kayıpları en az seviye indirmek ve bunlar hakkında önleyici tedbirleri zamanında almak için iş güvenliği kanun ve tüzüğüne göre hazırlanmıştır.

**GENEL KURALLAR**

1. Korkuluklardan aşağıya sarkmayınız, merdivenlerden çıkarken korkuluklara tutununuz.
2. Kaygan ve ıslak zemin üzerinde yürürken dikkatli olunuz ve altı lastik ayakkabı giyiniz.
3. Çıplak ayakla dolaşmayınız, altı kösele yüksek topuklu ayakkabı giymeyiniz ve ayakkabılarınızın topuğuna basmayınız.
4. Çalışırken daima dikkatli olunuz ve işinizden başka bir şey düşünmeyiniz.
5. İşyerine dinlenmiş ve zinde olarak geliniz.
6. Sigara içme mahalleri dışında sigara içmeye teşebbüs etmeyiniz.
7. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde, sigara içmeyin, açık alevli cihaz kullanmayınız.
8. Sigaranızı attıktan sonra söndürünüz, söndüğünden emin olunuz.
9. İşyerinde meydana gelen en küçük bir yangını derhal sorumlu ve ilgililere haber veriniz veya verdiriniz.
10. İşyerinde ısınmak amacıyla da olsa ateş yakmayınız.
11. Çıplak ateşli ısıtma araçlarının ( soba gibi ) üzerine elbise, ceket vb. asmayınız.
12. Yağ, benzin, mazot, boya gibi parlayıcı madde yangınlarında su kullanmayınız.
13. Yağ, benzin, mazot, talaş tozu, boya gibi parlayıcı madde yangınlarında içinde köpük, karbon tetraklörür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer benzeri etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazları kullanınız.
14. Elektrik yangınlarında kesinlikle su, köpük ve CO2 yangın söndürme tüplerini kullanmayınız.
15. Elektrik işi ile sadece yetkili elektrikçiler ilgilenecek, yetkisi olmayanlar elektrik işine karışmayacaklardır. Herhangi bir yerde elektrik ile ilgili bir arıza olduğu zaman hemen yetkili elektrikçilere haber verilecektir.
16. Aydınlatma maksadı ile mutlaka 24 voltluk seyyar lamba kullanınız. Kesinlikle 220 voltla çalışan seyyar lamba kullanmayınız.
17. Bir kablonun uç izolasyonunu soyarak dişi prize sokmak suretiyle elektrik

almaya kalkmayınız. Mutlaka fişli kablolar kullanınız.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TAAHHÜTNAMESİ** |  |

1. Ampul değiştirmeye teşebbüs etmeyiniz.
2. Elektrikli ekipmanın üzerine su dökmeyiniz.
3. Yırtık, ermiş, yanmış, kopmuş elektrik kablolarını kullanmayınız.
4. Yalıtımı bozulmuş elektrik kablolarını sorumlulara haber veriniz veya verdiriniz.
5. Görevliler dışındakilerin elektriğe müdahale etmesi yasak ve tehlikelidir.
6. Elektrik panolarına gerektiğinde müdahale edilebilmesi için pano etrafına ve üstüne malzeme koymayınız.
7. Elektrik panolarına müdahale etmeyiniz.
8. Pano ve tablo çevresine su dökmeyiniz, su sıkmayınız.
9. Elektrik panoları altındaki yalıtkan malzemeyi (paspası) kaldırmayınız, yerinden oynatmayınız.
10. Elektrik direklerine hiçbir şekilde çıkmayınız.
11. Elektrik kablolarınızı yetkili elektrikçiye döşetiniz, kendi başınıza hat çekmeyiniz.
12. Elektrik panolarının sadece yetkililer tarafından kullanılabilmesi için kilitli tutunuz.
13. Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, bikorbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazları kullanınız.
14. Yangın söndürme tüplerinin yerlerini sorumlulara haber vermeden değiştirmeyiniz.
15. Yangın söndürme tüplerini gereksiz yere kullanmayınız.
16. Yangın söndürme tüplerinin etrafında malzeme bırakmayın, yangın kaçış yollarını ve yangın merdivenini malzeme ile tıkamayınız.
17. Yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılacağını biliniz.
18. Yangın sırasında kullanacağınız kaçış yolunu, toplanma yerini, yangın ekibini ve yangın anındaki görevlerinizi biliniz.
19. Yanabilecek ve tutuşabilecek maddeleri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
20. Tiner, benzin, solvent, mazot, alkol gibi maddelerle zorunlu olmadıkça temizlik yapmayınız, eğer zorunlu kalırsanız yeterli miktarda madde kullanınız. Bu tür uçucu ve yanıcı-parlayıcı malzeme ambalajlarının kapaklarını her zaman kapalı tutunuz. Temizlik yaptığınız bez, üstüpü gibi parçaları gelişigüzel değil bu tür çöpler için ayrılmış demir çöp kovalarına atınız.
21. Soba vb. ısı veren elektrikli cihazları kullandıktan sonra fişini çekiniz.
22. Bilmediğiniz bir şeyi olup olmadığını deneyerek değil de bu konuda bilgi sahibi kişilere danışarak öğreniniz.
23. Ancak tecrübeli operatörlerin kullanabileceği makine, teçhizat ve ekipmanı kullanmaya teşebbüs etmeyiniz.
24. İş emniyeti bakımından tehlikeli bulduğunuz bütün hususları yetkililere bildiriniz.
25. İşinizde tehlikeli saydığınız bir çalışma şekli varsa aynı işi tehlikesiz ve emniyetli bir şekilde nasıl yapabileceğiniz konusunda yetkiliden bilgi isteyiniz.
26. İşyerinizi son derece temiz tutunuz. Yere tükürmeyiniz ve çöp atmayınız.
27. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyunuz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TAAHHÜTNAMESİ** |  |

1. İşyeri ilan tahtası veya panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarını okuyunuz ve bu kurallara uyunuz.
2. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyunuz.
3. Şahsınıza verilen görevi, size tarif edildiği şekilde yapınız.
4. İşyerinde kullandığınız bütün malzeme ve aletleri düzgün kullanınız, zarar görmemesine dikkat ediniz.
5. Çalışma arkadaşınızın kişisel emniyetini kendi emniyetiniz kadar önemseyiniz.
6. İşyerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhalarını tek tek okuyunuz ve bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyunuz.
7. Uyarı levhalarının yerlerini ilgili ve sorumluların haberi olmadan değiştirmeyiniz.
8. İşyerinde çalışan diğer işçilerin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde çalışınız.
9. Sivri uçlu, keskin uçlu gibi insanlara zarar verebilecek malzemeleri gelişigüzel atmayınız ve ortalıkta bulundurmayınız.
10. İşyeri sahasında hiçbir şekilde yatmayınız ve uyumayınız.
11. İşyerinde kesinlikle şaka yapmayınız.
12. Girilmesi yasaklanmış alanlara zorunlu haller dışında girmeyiniz.
13. İşyeri içinde veya civarında bulunan, su birikintisi, dere, su deposu gibi yerlere kesinlikle girmeyiniz.
14. İşyerinden ve işinizin başından izinsiz ayrılmayınız.
15. İşyerinde olan en ufak iş kazasını derhal işyeri ilgili ve sorumlularına bildiriniz,
16. İşyerine tabanca, tüfek, bıçak vb. ile gelmeyiniz.
17. İşyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğitim toplantılarına katılınız.
18. İşyerinde alkollü madde kullanmayınız, alkollü bir şekilde gelmeyin ve alkollü çalışmayınız.
19. İşyerinde yapılan işe giriş muayenesi dahil, aşılama gibi sağlık kontrol ve periyodik muayenelerinizi yaptırınız.
20. Sağlık durumunuza uygun işlerde çalışınız.
21. İşyerinde görmüş olduğunuz ve tehlikeli olabilecek bütün durumları sorumlulara iletiniz.
22. Araçların geçtiği yollarda dikkatli olunuz, yayalar için ayrılmış kısımları kullanınız.
23. İşletme içinde dolaşırken terlik vb. giymeyin ve çıplak dolaşmayınız.
24. Sabahları iş başlangıcında ve akşamları giderken yaptığınız iş çevresinde düzensiz malzeme bırakmayınız , atmayınız.
25. İş yerinde koridorlara, merdivenlere ve merdiven başlarına ve geçit yerlerine, geliş gidişleri önleyecek şekilde malzeme koymayınız.
26. Çalışılan yerlerin zeminlerini yağlı ve ıslak tutmayınız, bilhassa yere dökülmesi halinde yağı derhal temizleyiniz.
27. İşyerine tehlikeli patlayıcı yanıcı maddeleri sokmayınız.
28. Merdiven basamaklarını teker teker ininiz ve çıkınız.
29. 4 basamaktan fazla olup korkuluğu olmayan merdivenlere çıkmayınız.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TAAHHÜTNAMESİ** |  |

1. Zorunlu haller dışında merdiven altından yürümeyiniz ve zorunlu kalırsanız malzeme düşmesine karşı dikkatli olunuz.
2. Islak elbiselerle çalışmayınız.
3. Sarkan, geniş elbiseler giymeyiniz.
4. Size verilen baret, emniyet kemeri, gözlük gibi kişisel koruyucuları “Zimmet Tutanağı” nı imzalayarak teslim alınız.
5. Size verilen kişisel koruyucuları amacına uygun şekilde kullanınız.
6. Size verilen kişisel koruyucuların yıpranmaması, zarar görmemesi ve kaybolmaması için gerekli dikkati gösteriniz.
7. Kafa çarpma, malzeme düşme gibi risklere sahip işlerde mutlak suretle baret kullanınız.
8. Düşme tehlikesi olan ve 2 metreden yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri, bağlama ipleri, ağ vb. düşmeye karşı koruyucu malzemeleri kullanınız.
9. Keskin malzemelerle çalışırken (sac vb.) mekanik eldiven giyiniz.
10. Tozlu işlerde çalışırken toz maskesi kullanınız.
11. İşyerinde iş ayakkabılarınızı giyiniz.
12. İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları devamlı olarak kullanınız.
13. Ambar, malzeme, depo veya bulundurma yerlerinden yetkilisinin izni ve çıkış emri olmadan hiçbir malzeme, araç, gereç v.s. almayınız.
14. Her şeyi yerinde muhafaza edin ve kullandıktan sonra her şeyi yerine koyunuz.
15. Zeminle ilgili herhangi bir problemi tamir edin veya rapor ediniz. (düzgün olmayan yüzeyler, döküntüler, kapatılmamış delikler vs.)
16. Yürüme yollarını ve koridorları engellerden arınmış olarak tutunuz.
17. Çekmeceleri kapalı olarak tutunuz.
18. Makina alet ve diğer malzemeleri zeminde bırakmayınız.
19. Temizlenen veya tamir edilen yerlerin etrafını kapatın (şeritle) ve işaretleyiniz.
20. Aydınlatmanın yeterli olduğundan emin olun, yanmayan lambaları yetkiliye bildiriniz.
21. Koşmayın, yürüyün.
22. Kaygan ve düzgün olmayan yüzeylerde yavaşça ve tutunarak yürüyünüz.
23. Düz, topuksuz ve kaygan olmayan tabanlı ayakkabılar giyiniz.
24. Sarkan, geniş elbiseler giymeyiniz.
25. Dengenizi sağlamak için ellerinizi cebinizde değil, vücudunuzun yanında tutunuz.
26. Merdivenlerden inip çıkarken korkulukları kullanın. Her adımda bir basamak kullanın. Üç nokta kuralına dikkat edin (ya iki el, bir ayak ya da iki ayak, bir el merdivene temasta olmalıdır. Hasarlı korkulukları ve basamakları yetkiliye bildiriniz.
27. Platformlardan ve/veya ekipmanlardan yana veya aşağıya atlamayınız.
28. Otururken sandalyenin dört ayağının da yere temas etmesini sağlayınız.
29. Engellerin etrafından dolaşınız.
30. Uzatma kablolarını, hortumları, ipleri vs. yürüme yoları üzerinde bırakmayınız.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TAAHHÜTNAMESİ** |  |

1. Malzeme taşınacağı zaman, taşımak için bir araç olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer bir araç varsa araçla taşımayı tercih ediniz.
2. Malzeme taşıyacağınız yolun ve/veya taşıyacağınız yükün ıslak, kaygan, hasarlı olmamasına dikkat ediniz.
3. Taşıyacağınız malzemeyi kaldırmadan önce yanına dizlerinizden çömelin, malzemeyi hafifçe hareket ettirerek ağırlığını anlamaya çalışınız.
4. Malzemenin ağırlık merkezinin size yakın olacak şekilde taşınmasına dikkat ediniz.
5. Malzemenin hareketli parçaları olup olmadığını kontrol ediniz.
6. Malzemenin taşımayı zorlaştıracak uzantılarının olup olmadığını kontrol ediniz.
7. Yük taşırken, düşmeye ve ayak takılmasına karşı dikkatli olunuz, taşıdığınız yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat ediniz.
8. Malzemenin taşınacağı yolun üzerinde engel bulunmadığından emin olunuz.
9. Malzeme taşıyacağınız yerin etrafınızı görmenizi sağlayacak yeterli aydınlatmaya sahip olduğundan emin olunuz.
10. Malzemenin taşınacağı yolda merdiven ve/veya düşey fark olup olmadığından emin olunuz.
11. Malzeme taşırken uygun kıyafet giyiniz.
12. Ayaklarınızı kaldıracağınız malzemenin iki yanına koyup, dengenizi kontrol ediniz.
13. Malzemeyi kaldırmadan önce çömelin yani dizlerinizi bükünüz, yükü kucaklayacak pozisyona giriniz belinizi dik tutup sonra malzemeyi yavaşça kaldırınız.
14. Gerekiyorsa yükü, ekipman veya ekip çalışması ile kaldırınız ve taşıyınız.
15. Fiziğinize ve sağlık durumunuza uygun olan yükleri kaldırınız ve taşıyınız.
16. Malzemeyi taşırken gideceğiniz yöne bakınız. (malzemeye değil)
17. Malzemeyi yere indirirken belinizi dik tutun ve yine dizlerinizden bükülerek indiriniz.
18. Açık kamyonlara, özellikle yük ve malzeme üzerine binmeyiniz, ehliyetsiz hiçbir araç ve makineyi kullanmayınız.
19. Sadece izin verilen nakil araçlarına bininiz.
20. Forklift veya transpalet üzerine çıkmayınız.
21. Düşen malzemeyi yakalamaya çalışmayınız.
22. Malzeme atıklarını cinslerine uygun şekilde biriktiriniz, kontrollü bir şekilde işletme dışına atılmasını sağlayınız.
23. Taşıdığınız malzemelerin diğer çalışanlara çarpmaması için gerekli dikkati gösteriniz, uyarılarınızı yapınız.
24. Maddeleri uygun şekilde istifleyiniz, 3 m üzerinde istif yapmayınız, devrilememesi için gerekli tedbirleri alınız.
25. Boru şeklindeki maddeleri diplerine takozlayarak veya kazık çakarak istifleyiniz.
26. İşyerinde kavga etmeyiniz ve huzursuzluk çıkarmayınız. İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmeyiniz. İşyerinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmayınız. İşyeri hekimi bilgisi haricinde ilaç kullanmayınız.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TAAHHÜTNAMESİ** |  |

1. Gece çalışmalarında yetersiz ışıklandırma ve güvensiz durumlarda yetkililere haber vererek sorunlar giderildikten sonra çalışma yapınız.
2. Ne kadar önemsiz gözükürse gözüksün yaralanmaları, kazaları ve ilkyardım gerektiren olayları amirinize bildiriniz.
3. İş elbisenizi ve kişisel koruyucu ekipmanınızı yırtık ve sökük durumda giymeyiniz.
4. Boyunbağı, kravat, anahtarlık, saat zinciri, kolye, şapka gibi sarkan ve düşebilen aksesuarlar ile çalışmayınız, çalışırken üzerinizde yüzük, bilezik, künye ve kol saati gibi metal eşya bulundurmayınız.
5. Çalışma esnasında ve riskli bölgelerde cep telefonu kullanmayınız.
6. İşyerine getirilip götürülmenizi sağlayan servis araçlarında seyahat halinde iken emniyet kemerlerinizi takınız.
7. Servis aracı dışından gelebilecek sesleri duyamayacak derecede yüksek sesle müzik dinlemeyiniz.
8. Seyahat esnasında şoför ile sohbet etmeyiniz, şoförün dikkatini dağıtmayınız.
9. Servis içinde, seyir halinde iken koltuk değiştirmeyiniz ve ayakta durmayınız.
10. Belirtilen güzergâh dışına çıkılmayacaktır. Şoföre bu yönde teklifte bulunmayınız.
11. Servislerde yiyecek yemeyiniz ve sigara içmeyiniz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TAAHHÜTNAMESİ** |  |

ADI, SOYADI:

DOĞUM TARİHİ:

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM:

GÖREVİ:

Görevimle ilgili olup, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının ihtiva eden bu 7 (yedi) sayfalık İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimat Ve Taahhütnamesi aldım. Bu yazıda belirtilen kaideleri okuduğumu ve aynen uymayı kabul ettiğimi belirtilen kaidelere riayet etmememden dolayı oluşabilecek her türlü yükümlülüğü kabul ettiğimi arz ve beyan ederim.

TARİH:

İMZA :