|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SABİT TAŞLAMA TEZGAHINDA**  **GÜVENLİK TALİMATI** |  |

**1.AMAÇ**

Bu talimat , …………………. Adresinde………………. adına kullanılan sabit taşlama tezgahlarında yapılan çalışmalarda uyulması gereken kuralları tanımlar.

**2.KAPSAM**

Sabit taşlama tezgahı kullanılan tüm departmanlarını kapsar.

**3.SORUMLULAR**

Sabit taşlama tezgahını kullanan personel, departman şefleri, işveren vekili.

**4.TANIMLAR**

**-**

**5.UYGULAMA**

**5.1.** Taşlama tezgahını kullanan personel bu konuda bilgili, eğitimli ve yetkilendirilmiş olmalıdır.

**5.2.** Taşlama işlemi başlamadan önce taşlama taşı, bağlantıları ve kabloları kontrol edilecek.

**5.3.** Arızalı taşlama makinaları kullanılmayacak.

* 1. Taşlama tezgahı sağlam ve koruyucu ekipmanları üzerinde olmalıdır. Taşlama tezgahının da kullanımı kolaylaştıracağı düşüncesiyle koruyucu kapaklar sökülmemelidir.
  2. Koruyucunun taşlama ağzı 900 den fazla olmamalıdır.
  3. Bakım sırasında sökülmüş olan koruyucu saç muhafazalar yerine takılmalıdır.
  4. Sabit tezgahlarda taş önünde, taşlanacak parçanın üzerine konulması ve emniyetli bir şekilde çalışılması için ayarlanabilen bir parça mesnedi bulunmalı, bu mesnet ile taş arasındaki mesafe 3mm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
  5. Aşındırıcı taş eşit büyüklükteki iki flanş arasına dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir. Flanşların çapı, aşındırıcı taşın çapının 1/3 ünden küçük olmamalıdır. En iyi seçenek , çapı bileme taşının çapının yarısı kadar olan flanşlar kullanmaktır.
  6. Kullanılan taş çok küçülmüş ise değiştirilmelidir.
  7. Taşlama tezgahında kullanılacak taşın tezgah standartlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir.
  8. Taş değiştirildikten sonra göbeğe bağlanma flanşı uygun töleranslarla sıkılmalıdır.
  9. Sabit ve seyyar taşlama makineleri yanıcı ve parlayıcı, katı sıvı ve gazların yakınında kullanılmamalıdır. Yangın tehlikesi söz konusu olabilir.
  10. Taşla çalışırken çıkan parçaların çok ufak ve toz halinde olduğu dikkate alınarak koruyucu gözlük veya yüz siperleri kullanılmalıdır.
  11. Taşlama tezgahının elektrik kablolarının uygun şekilde olduğuna, şasi kaçağına karşı da toprak bağlantısının uygun olmasına dikkat edilmelidir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SABİT TAŞLAMA TEZGAHINDA**  **GÜVENLİK TALİMATI** |  |

* 1. Kullanılan taş tezgahı iş bitiminde kapatılmalıdır. Ancak, taş tezgahında durdurma butonu kullanılsa da tezgahın yapısı dolayısıyla taşlar kendi ataletiyle döneceğinden bu hususa dikkat edilmelidir.
  2. Mesai saatleri içerisinde yüzük, kolye saat vs takı eşyaları ve bol ve sarkan (kravat) kıyafetler ile çalışılmamalıdır.

İşyeri tarafından hazırlanan ve 2 Sayfadan oluşan " SABİT TAŞLAMA TEZGAHINDA GÜVENLİK TALİMATI "nı okudum. Bir suretini aldım. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim.

../ ../2015

TEBLİĞ EDEN: (İşveren) TEBELLÜĞ EDEN: (çalışan)

Adı Soyadı : Adı Soyadı:

Ünvanı: Baba Adı:

İmza: Doğum Yeri ve Tarihi:

İmza: