|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VİNÇ**  **GÜVENLİK TALİMATI** |  |

**1.AMAÇ**

Bu talimat , …………………. Adresinde………………. adına kullanılan vinçler ile yapılan çalışmalarda uyulması gereken kuralları tanımlar.

**2.KAPSAM**

Vinç kullanılan tüm departmanlarını kapsar.

**3.SORUMLULAR**

Vinç operatörleri, departman şefleri, işveren vekili.

**4.TANIMLAR**

**-**

**5.UYGULAMA**

**5.1.** Çelik sapandaki hasarlar halatın yapısını bozacak tahribatlar meydana getireceğinden bu tür hasara uğramış sapanlar kullanılmamalıdır.

**5.2.** Sapan gözlerindeki ezilme ve fiziki deformasyon görülmesi durumunda sapan kullanılmamalıdır.

**5.3.** Çelik halatın bağlantı yerinin kenarında bir veya birden fazla kopuk tel varsa sapan kullanım dışı bırakılır.

**5.4.** Sapanın hasar gördüğü durumlarda sapan bir daha kesinlikle kullanılmamak üzere ve hurdaya atılmalıdır.

**5.5.** Çelik halat üzerinde korozyana uğramış bölgeler varsa sapan kullanılmamalıdır.

**5.6.** Çelik halatın özü dışarı çıkmış ise sapan kullanılmamalıdır.

**5.7.** Çelik halat üzerinde dışa doğru çıkıntı (fıtık) yapmış tel demetleri var ise sapan kullanılmamalıdır.

**5.8.** Sapanlar asılı vaziyette muhafaza edilmelidir.

**5.9.** Vinç sadece operatörlük belgesine sahip personel tarafından kullanılacaktır.

**5.10.**Çalışmaya başlamadan önce ve çalışma bittikten sonra halatlar, sapanlar ve mapalar operatör tarafından kontrol edilecektir.

**5.11** Kaldırılacak parça olabildiğince fazla bağlantı noktasından ve sağlam şekilde vince tespit edilecektir.

**5.12.**Vinç her durumda aniden durdurulup aniden çalıştırılmamalı, ani hareket ettirilmemelidir.

**5.13.**Yük kaldırılmadan önce Vincin hareket güzergâhı kontrol edilmeli ve yükleme alanı temizlenmelidir.

**5.14.** Kaldırma ve hareket halinde etrafta hiçbir engel olmamalıdır.

**5.15.**Parçanın kaldırılması, indirilmesi, çevrilmesi veya taşıma esnasında operasyon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VİNÇ**  **GÜVENLİK TALİMATI** |  |

bölgesinde kimsenin olmamasına özen gösterilecek ve kaldırılan yükün altına insan girmemesi sağlanacaktır.

**5.16.** Kim tarafından verilirse verilsin DURihtarına uyulacaktır.

**5.17.** Vinçle ilgili iş bitiminde vinç güvenli bir şekilde park durumuna alınacaktır.

**5.18.** Çalışma sırasında sesli ve ışıklı ikazlarkullanılacaktır.

**5.19.** Güvenli olmayan ve güvenli bağlanmayan yükler kaldırılmayacaktır

**5.20.** Vinç sapanlarına bağlı asılı yük varken operatör yerinden ayrılmayacak, yükü bekletmeyecektir.

**5.21.** Halat ve sapanlarda meydana gelen her türlü hasar aşınma ve açılmalar hemen yetkiliye bildirilecek ve tekrar kullanılmadan hurdayaayrılacaktır.

* 1. Yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için, bunlarda güvenlik mandalı bulunmakta olup sık sık kontrol edilecektir.
  2. Vincin azami taşıma yükü üzerinde yazılı olacak ve işlem sırasında bu yük aşılmayacaktır.
  3. Yük taşınmadan önce 5 – 10 cm kaldırılmalı ve tüm taşıma aksamı ve frenler kontrol edilmelidir.
  4. Alkol veya uyuşturucu madde kullanmamalıdır.
  5. Dikkatin dağılmasına neden olacak ilaç kullanımında vinç kullanılmamalıdır.
  6. İş esnasında şakalaşmamalıdır.

İşyeri tarafından hazırlanan ve 2 Sayfadan oluşan " VİNÇ GÜVENLİ ÇALIŞMA TALİMATI "nı okudum. Bir suretini aldım. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim.

../ ../2015

TEBLİĞ EDEN: (İşveren) TEBELLÜĞ EDEN: (çalışan)

Adı Soyadı : Adı Soyadı:

Ünvanı: Baba Adı:

İmza: Doğum Yeri ve Tarihi:

İmza: