|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **YÜK YÜKLEME-BOŞALTMA**  **GÜVENLİK TALİMATI** |  |

**1.AMAÇ**

Bu talimat , …………………. Adresinde………………. adına kullanılan araçlar ile yapılan yükleme boşaltma işlerinde uyulması gereken kuralları tanımlar.

**2.KAPSAM**

Depo ve Sevkiyat departmanlarını kapsar.

**3.SORUMLULAR**

Bölüm personeli, departman şefleri, işveren vekili.

**4.TANIMLAR**

**-**

**5.UYGULAMA**

**5.1.** Yükleme , boşatma ve taşıma işlerinin sağlıklı ve güvenli yapılabilmesi için birlikte çalıştığınız personel ile uyum sağlayınız.

**5.2.** Yükleme ve boşaltma işlerine başlamadan önce iyi planlama yapınız. Bu planlama yükün nasıl yükleneceği/boşaltılacağı, kullanılacak ekipmanın uygunluğu ve doğru yardımcı aparatların kullanılmasını içermelidir.

* 1. Taşıyıcı araç düz ve sağlam yol üzerine park edilmelidir.
  2. Özellikle boşaltma işlemlerinde işleme başlamadan önce malzeme veya ekipmanın indirileceği yerin uygunluğu kontrol edilmeli, problemli veya tehlike yaratacak alanlara boşaltma işlemi yapılmamalıdır.
  3. Tüm güvenlik önlemlerini almadan araç kasası içine girmeyiniz.
  4. Araç kasası üzerine çıkmayınız.
  5. Uykulu, yorgun vb halde araç kullanmayınız. Uyku ve uyuşukluk yapacak ilaç veya herhangi bir madde kullanmayınız. Seyir halinde trafik kurallarına riayet ediniz. Bu işi yapan tüm çalışanların sorumluluklarının ortak olduğunu unutmayınız.
  6. Aracın yükleyeceğiniz malzeme için gerekli ölçü ve güvenlik kriterlerine uyduğundan emin olunuz. Hasarlı, kırık veya güvensiz kasalı araçlara yükleme yapmayınız.
  7. Yüklemede trafik kanun ve tüzüklerine riayet ediniz.
  8. Yükün aracın azami tonajını geçecek şekilde yüklenmesine müsaade etmeyiniz.
  9. Taşınacak nesnelerin araçtan arkaya doğru çıkmamasına dikkat ediniz. Zorunlu olacak böyle bir durumda Trafik kurallarının işaret ettiği tedbirleri yerine getiriniz.
  10. Yükün ağırlık merkezinin mümkün olduğu kadar yere yakın ve aracın ortasında olmasını sağlayınız.
  11. Yükü yanlardan taşacak şekilde istiflemeyiniz.
  12. Yüklenen malzemenin kaymayacak, yuvarlanmayacak ve aşağıya düşmeyecek şekilde tespit edilmesi ve bağlanmasını sağlayınız.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **YÜK YÜKLEME-BOŞALTMA**  **GÜVENLİK TALİMATI** |  |

* 1. Yüklenen malzemenin sivri uçları varsa şoför kabini tarafına getiriniz.
  2. Aracın kasası ve kendi üst yapısı gereken güvenliği sağlamıyorsa yardımcı araçlar, zincir, halat, bağ kemeri, gergi aleti, kement kullanınız.
  3. Yükün araçtan kaldırılacağı veya kasaya oturtulacağı durumlarda yükleme personelinin araçtan inmesini ve uzaklaşmasını sağlayınız.
  4. Yükleme ve boşaltmada meydana gelebilecek problemleri derhal Şefinize bildiriniz.
  5. Yuvarlanabilecek veya devrilebilecek malzemelerin seyir halinde devrilmesi ihtimaline karşı uygun branda kullanınız.
  6. Yükleme ve boşaltma işi yaparken kişisel koruyucu malzemelerinizi giyiniz.
  7. Yükleme rampası haricinde yükleme boşaltma işi yapmayınız.
  8. Hareketli yüklerin altında kesinlikle durmayınız.
  9. Yükleme, boşaltma ve taşıma işleri devamlı olarak yapılan riskli işler olduğunu akıldan çıkartmayınız.
  10. Aracın uygun ve güvenli yüklenip yüklenmediği bölüm şefi veya müdürü tarafından kontrol edilmeden ve uygunluk sağlanmadan aracın hareketine izin verilmemelidir.
  11. Boşaltma işlemi sonucunda mecburiyetten ve şartların uygun olmamasında dolayı tehlike yaratan çıkıntılar veya tehlikeli istifleme durumları oluşmuş ise bu tehlikenin çalışanları etkilememsi için gerekli işaretleme işlemleri yapılmalıdır.

İşyeri tarafından hazırlanan ve 2 Sayfadan oluşan " YÜKLEME BOŞALTMA TALİMATI "nı okudum. Bir suretini aldım. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim.

../ ../2015

TEBLİĞ EDEN: (İşveren) TEBELLÜĞ EDEN: (çalışan)

Adı Soyadı : Adı Soyadı:

Ünvanı: Baba Adı:

İmza: Doğum Yeri ve Tarihi:

İmza: